{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放","index":0,"n_rows":182,"n_cols":32,"rows_kept":182,"merged":[[0,0,0,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监督性监测废气排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","监测时","省","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","报送日期","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废气生产负荷","废气流量","废气温度","废气湿度","废气含氧量","废气流速","监测项目名称","项目监测日期","废气实测结果","废气折算结果","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2021","12","13","00","江苏省","南通市","海安县","海安长山建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","2021-12-28","排气筒出口采样口","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（修改单）新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","","287440","32.2","19.6","19.8","7.9","二氧化硫","2021-12-13","15","15","mg/m3","150","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","海安海燕电器有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃油锅炉","","4321","140.7","8","6.2","15.8","颗粒物","2021-06-16","<20","<20","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","海安海燕电器有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉","","4321","140.7","8","6.2","15.8","氮氧化物","2021-06-16","99","99","mg/m3","200","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","海安海燕电器有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃油锅炉","","4321","140.7","8","6.2","15.8","二氧化硫","2021-06-16","<3","<3","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","03","18","00","江苏省","南通市","海安县","海安华新热电有限公司","工业企业","4412|热电联产","水环境,大气环境","2021-06-22","2#炉排气筒(DA001)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉","","183177","57.8","16.4","9.7","17.6","氮氧化物","2021-03-18","7","9","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","03","18","00","江苏省","南通市","海安县","海安华新热电有限公司","工业企业","4412|热电联产","水环境,大气环境","2021-06-22","2#炉排气筒(DA001)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉","","183177","57.8","16.4","9.7","17.6","二氧化硫","2021-03-18","0","0","mg/m3","50","","是","否",""]
["2021","03","18","00","江苏省","南通市","海安县","海安华新热电有限公司","工业企业","4412|热电联产","水环境,大气环境","2021-06-22","2#炉排气筒(DA001)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表2）大气污染物特别排放限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组","","183177","57.8","16.4","9.7","17.6","林格曼黑度","2021-03-18","0","0","级","1","","是","否",""]
["2021","03","18","00","江苏省","南通市","海安县","海安华新热电有限公司","工业企业","4412|热电联产","水环境,大气环境","2021-06-22","2#炉排气筒(DA001)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉","","183177","57.8","16.4","9.7","17.6","烟尘","2021-03-18","<20","<20","mg/m3","20","","是","否",""]
["2021","07","07","00","江苏省","南通市","海安县","海安华新热电有限公司","工业企业","4412|热电联产","水环境,大气环境","2021-12-21","3#炉净化后(DA003)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组","","96752","56.5","20.9","4.8","9.2","氮氧化物","2021-07-07","<3","<3","mg/m3","50","","是","否",""]
["2021","07","07","00","江苏省","南通市","海安县","海安华新热电有限公司","工业企业","4412|热电联产","水环境,大气环境","2021-12-21","3#炉净化后(DA003)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉","","96752","56.5","20.9","4.8","9.2","二氧化硫","2021-07-07","<3","<3","mg/m3","35","","是","否",""]
["2021","07","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安金通新材料科技有限公司","工业企业","2239|其他纸制品制造","水环境","2021-08-04","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉","","","95","6.4","19.5","7.2","二氧化硫","2021-07-12","<3","<3","mg/m3","50","","是","否",""]
["2021","07","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安金通新材料科技有限公司","工业企业","2239|其他纸制品制造","水环境","2021-08-04","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10","","","95","6.4","19.5","7.2","非甲烷总烃","2021-07-12","0.39","0.39","mg/m3","120","","是","否",""]
["2021","07","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安金通新材料科技有限公司","工业企业","2239|其他纸制品制造","水环境","2021-08-04","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉","","","95","6.4","19.5","7.2","颗粒物","2021-07-12","<1.0","<1.0","mg/m3","20","","是","否",""]
["2021","07","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安金通新材料科技有限公司","工业企业","2239|其他纸制品制造","水环境","2021-08-04","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉","","","95","6.4","19.5","7.2","氮氧化物","2021-07-12","8","8","mg/m3","200","","是","否",""]
["2021","03","03","00","江苏省","南通市","海安县","海安理昂生物质发电有限公司","工业企业","4417|生物质能发电","水环境","2021-06-22","排气筒出口","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组","75","149437","135.5","8.4","7.7","2.5","氮氧化物","2021-03-03","5","5","mg/m3","50","","是","否",""]
["2021","09","27","00","江苏省","南通市","海安县","海安理昂生物质发电有限公司","工业企业","4417|生物质能发电","水环境","2021-12-13","排气筒出口","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉","","215451","102","8","9.4","5.2","二氧化硫","2021-09-27","<3","<3","mg/m3","50","","是","否",""]
["2021","09","27","00","江苏省","南通市","海安县","海安理昂生物质发电有限公司","工业企业","4417|生物质能发电","水环境","2021-12-13","排气筒出口","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉","","215451","102","8","9.1","5.2","氮氧化物","2021-09-27","32","32","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","海安启弘纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","排气口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃油锅炉","","","147.8","5.3","12.6","7","二氧化硫","2021-09-30","72","72","mg/m3","200","","是","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","海安启弘纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","排气口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃油锅炉","","","147.8","5.3","12.6","7","颗粒物","2021-09-30","6.0","6.0","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","海安启弘纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","排气口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉","","","147.8","5.3","12.6","7","氮氧化物","2021-09-30","116","116","mg/m3","200","","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","焚烧炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值","","","154","20.6","","13","氮氧化物","2021-03-17","171","171","mg/m3","300","","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","焚烧炉","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物生产,排气筒70m,一级,47","","","154","20.6","","13","二氧化硫","2021-03-17","0","0","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","焚烧炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","","","154","20.6","","13","颗粒物","2021-03-17","6.4","6.4","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","焚烧炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表2）新建生活垃圾焚烧排放烟气中一氧化碳浓度限值,1小时均值","","","154","20.6","","13","一氧化碳","2021-03-17","0","0","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","焚烧炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","","","154","20.6","","13","氯化氢","2021-03-17","0.82","0.82","mg/m3","60","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","焚烧炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表2）新建生活垃圾焚烧排放烟气中一氧化碳浓度限值,1小时均值","","46200","137","19.4","9.4","12.5","一氧化碳","2021-06-25","4","4","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","焚烧炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","","46203","139","19.4","8.4","12.6","锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","2021-06-25","0.00488","0.00488","mg/m3","1","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","焚烧炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","","46200","137","19.4","9.4","12.5","颗粒物","2021-06-25","3.3","3.3","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","焚烧炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","","46203","139","19.4","8.4","12.6","汞及其化合物","2021-06-25","0","0","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","焚烧炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值","","46200","137","19.4","9.4","12.5","氮氧化物","2021-06-25","88","88","mg/m3","300","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","焚烧炉","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物生产,排气筒70m,一级,47","","46200","137","19.4","9.4","12.5","二氧化硫","2021-06-25","3","3","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","焚烧炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","","80451","134.3","19.5","7","11.6","二噁英类","2021-06-25","0.0049","0.0049","ng-TEQ/m3","0.1","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","焚烧炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","","46200","137","19.4","9.4","12.5","氯化氢","2021-06-25","0","0","mg/m3","60","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","焚烧炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","","46203","139","19.4","8.4","12.6","镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）","2021-06-25","0.0000573","0.0000573","mg/m3","0.1","","是","否",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安旺奭新型墙材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","水环境","2021-06-18","废气排放口","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表3）现有和新建企业边界大气污染浓度限值","","55614","39.8","4.6","18.9","5.9","二氧化硫","2021-05-25","0","0","mg/m3","150","","是","否",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安旺奭新型墙材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","水环境","2021-06-18","废气排放口","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","","55614","39.8","4.6","18.9","5.9","氮氧化物","2021-05-25","7","7","mg/m3","200","","是","否",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安旺奭新型墙材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","水环境","2021-06-18","废气排放口","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表3）现有和新建企业边界大气污染浓度限值","","55068","38.8","4.7","18.9","5.9","氟化物","2021-05-25","0.52","0.52","mg/m3","3","","是","否",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安旺奭新型墙材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","水环境","2021-06-18","废气排放口","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,原料燃烧破碎及制备成型","","55614","39.8","4.6","18.9","5.9","颗粒物","2021-05-25","<20","<20","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","海安旺奭新型墙材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","水环境","2021-12-01","废气排放口","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表3）现有和新建企业边界大气污染浓度限值","","21311","57","6.4","19.1","2","氟化物","2021-10-26","0.33","0.33","mg/m3","3","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","海安旺奭新型墙材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","水环境","2021-12-01","废气排放口","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,原料燃烧破碎及制备成型","","18174","56","6.2","19.7","1.7","颗粒物","2021-10-26","<20","<20","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","海安旺奭新型墙材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","水环境","2021-12-01","废气排放口","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表3）现有和新建企业边界大气污染浓度限值","","18174","56","6.2","19.2","1.7","二氧化硫","2021-10-26","124","124","mg/m3","150","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","海安旺奭新型墙材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","水环境","2021-12-01","废气排放口","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","","18174","56","6.2","19.2","1.7","氮氧化物","2021-10-26","11","11","mg/m3","200","","是","否",""]
["2021","05","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安县东方特种建材有限公司","工业企业","3011|水泥制造","水环境","2021-06-18","排气筒出口采样口","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表3）大气污染物无组织排放限值","","","34.5","2.2","","16.4","颗粒物","2021-05-12","3.9","3.9","mg/m3","10","","是","否",""]
["2021","05","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安县东方特种建材有限公司","工业企业","3011|水泥制造","水环境","2021-06-18","排气筒出口采样口","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表3）大气污染物无组织排放限值","","","24.4","2","","12.2","颗粒物","2021-05-19","<1.0","<1.0","mg/m3","10","","是","否",""]
["2021","11","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安县东方特种建材有限公司","工业企业","3011|水泥制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表3）大气污染物无组织排放限值","","52611","30","2.3","","15","颗粒物","2021-11-11","2.3","2.3","mg/m3","10","","是","否",""]
["2021","11","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安县东方特种建材有限公司","工业企业","3011|水泥制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表3）大气污染物无组织排放限值","","4054","24","2.5","","13","颗粒物","2021-11-11","<1.0","<1.0","mg/m3","10","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","海安县恒通建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","2021-12-01","隧道窑烘干焙烧废气排放口","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","","250783","56","7.7","19.8","8.8","氟化物","2021-10-26","0.28","0.28","mg/m3","3","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","海安县恒通建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","2021-12-01","隧道窑烘干焙烧废气排放口","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,原料燃烧破碎及制备成型","","245906","55","7.6","19.5","8.6","颗粒物","2021-10-26","<20","<20","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","海安县恒通建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","2021-12-01","隧道窑烘干焙烧废气排放口","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","","245906","55","7.6","19.3","8.6","氮氧化物","2021-10-26","0","0","mg/m3","200","","是","否",""]
["2021","10","29","00","江苏省","南通市","海安县","海安县恒通建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","2021-12-01","隧道窑烘干焙烧废气排放口","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（修改单）新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","","254170","55","7.6","19.5","8.9","二氧化硫","2021-10-29","124","124","mg/m3","150","","是","否",""]
["2021","05","24","00","江苏省","南通市","海安县","海安县荣盛铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-06-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,再生铝","","59439","41.7","3.5","20.6","11.2","氯化氢","2021-05-24","0","0","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","05","24","00","江苏省","南通市","海安县","海安县荣盛铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-06-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有","","59439","41.7","3.5","20.6","11.2","颗粒物","2021-05-24","1.2","1.2","mg/m3","10","","是","否",""]
["2021","05","24","00","江苏省","南通市","海安县","海安县荣盛铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-06-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有","","59439","41.7","3.5","20.6","11.2","二氧化硫","2021-05-24","30","30","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","05","24","00","江苏省","南通市","海安县","海安县荣盛铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-06-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有","","59439","41.7","3.5","20.6","11.2","氮氧化物","2021-05-24","0","0","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","10","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安中楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值","","1201","90","6.3","13","9.6","镉及其化合物","2021-10-25","0.00247","0.00247","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2021","10","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安中楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值","","1201","90","6.3","13","9.6","汞及其化合物","2021-10-25","<0.0025","<0.0025","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2021","10","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安中楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,24 小时均值或日均值","","1157","93","6.3","12.7","9.3","氮氧化物","2021-10-25","29","29","mg/m3","250","","是","否",""]
["2021","10","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安中楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,24 小时均值或日均值","","1157","93","6.3","12.7","9.3","一氧化碳","2021-10-25","4","4","mg/m3","80","","是","否",""]
["2021","10","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安中楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,24 小时均值或日均值","","1171","91","6.4","13.1","9.3","颗粒物","2021-10-25","3.2","3.2","mg/m3","20","","是","否",""]
["2021","10","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安中楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,24 小时均值或日均值","","1171","91","6.4","13.1","9.3","氟化氢","2021-10-25","<0.08","<0.08","mg/m3","2","","是","否",""]
["2021","10","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安中楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,24 小时均值或日均值","","1157","93","6.3","12.7","9.3","二氧化硫","2021-10-25","<3","<3","mg/m3","80","","是","否",""]
["2021","10","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安中楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值","","1201","90","6.3","13","9.6","铅及其化合物","2021-10-25","0.0725","0.0725","mg/m3","0.5","","是","否",""]
["2021","10","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安中楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,24 小时均值或日均值","","1171","91","6.4","13.1","9.3","氯化氢","2021-10-25","0.49","0.49","mg/m3","50","","是","否",""]
["2021","10","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","地方标准","化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)","挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度","","543","31","2.7","","3.5","非甲烷总烃","2021-10-29","0.44","0.44","mg/m3","80","","是","否",""]
["2021","10","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,碳黑尘、燃料尘,排气筒15m,二级,0.51","","2087","33","2.7","","3.4","颗粒物","2021-10-29","<1.0","<1.0","mg/m3","18","","是","否",""]
["2021","10","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m","","2087","33","2.7","","3.4","氨","2021-10-29","0.00112","0.0012","kg/h","4.9","","是","否",""]
["2021","10","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","地方标准","化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)","挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度","","2087","33","2.7","","3.4","非甲烷总烃","2021-10-29","1.35","1.35","mg/m3","80","","是","否",""]
["2021","10","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","地方标准","化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)","挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度","","2087","33","2.7","","3.4","苯胺类","2021-10-29","<0.02","<0.02","mg/m3","20","","是","否",""]
["2021","10","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","地方标准","化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)","挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度","","819","21","3.6","","3.6","苯胺类","2021-10-29","<0.02","<0.02","mg/m3","20","","是","否",""]
["2021","05","20","00","江苏省","南通市","海安县","江苏福莱欧工业制带有限公司","工业企业","2925|塑料人造革、合成革制造","水环境,大气环境","2021-06-17","排气筒出口采样口","国家标准","合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)","（表4）现有企业大气污染物排放限值,聚氯酯湿法工艺","","","57.5","1.7","","3.4","VOCs","2021-05-20","0.630","0.630","mg/m3","150","","是","否",""]
["2021","05","20","00","江苏省","南通市","海安县","江苏福莱欧工业制带有限公司","工业企业","2925|塑料人造革、合成革制造","水环境,大气环境","2021-06-17","排气筒出口采样口","国家标准","合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)","（表4）现有企业大气污染物排放限值,聚氯酯湿法工艺","","","31.8","1.8","","15.2","VOCs","2021-05-20","0.735","0.735","mg/m3","50","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","江苏福莱欧工业制带有限公司","工业企业","2925|塑料人造革、合成革制造","水环境,大气环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)","（表4）现有企业大气污染物排放限值,聚氯酯湿法工艺","","2939","25","2.3","","18.4","VOCs","2021-10-27","0.242","0.242","mg/m3","50","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","江苏福莱欧工业制带有限公司","工业企业","2925|塑料人造革、合成革制造","水环境,大气环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)","（表4）现有企业大气污染物排放限值,聚氯酯湿法工艺","","12510","62","2.2","","6.2","VOCs","2021-10-27","0.892","0.892","mg/m3","150","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","江苏福莱欧工业制带有限公司","工业企业","2925|塑料人造革、合成革制造","水环境,大气环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染有组织排放限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上,聚氯乙烯工艺","","2939","25","2.3","","18.4","颗粒物","2021-10-27","<1.0","<1.0","mg/m3","10","","是","否",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏金达纸业有限公司","工业企业","2221|机制纸及纸板制造","水环境","2021-06-28","排气筒出口采样口","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m","","","","","","","氨","2021-06-04","0.0106","0.0106","kg/h","4.9","","是","否",""]
["2021","11","23","00","江苏省","南通市","海安县","江苏金达纸业有限公司","工业企业","2221|机制纸及纸板制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m","","10653","18","2.6","","11.4","氨","2021-11-23","0.00565","0.00565","kg/h","4.9","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","江苏美达自粘材料有限公司","工业企业","2223|加工纸制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃油锅炉","","9966","124","5.2","14.6","6.6","二氧化硫","2021-10-26","50","50","mg/m3","200","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","江苏美达自粘材料有限公司","工业企业","2223|加工纸制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉","","9966","124","5.2","14.6","6.6","氮氧化物","2021-10-26","33","33","mg/m3","200","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","江苏美达自粘材料有限公司","工业企业","2223|加工纸制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉","","9561","125","5.4","14.1","6.4","颗粒物","2021-10-26","17.3","17.3","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","10","18","00","江苏省","南通市","海安县","江苏省海安石油化工厂","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境","2021-12-02","排气筒出口采样口","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m","","9681","23","2.2","","10.4","氨","2021-10-18","0.0847","0.0847","kg/h","4.9","","是","否",""]
["2021","10","18","00","江苏省","南通市","海安县","江苏省海安石油化工厂","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境","2021-12-02","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他","","10478","24","2.2","","11.3","颗粒物","2021-10-18","<20","<20","mg/m3","120","","是","否",""]
["2021","10","18","00","江苏省","南通市","海安县","江苏省海安石油化工厂","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境","2021-12-02","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒15m,二级,2.6","","10478","24","2.2","","11.3","二氧化硫","2021-10-18","<3","<3","mg/m3","550","","是","否",""]
["2021","10","18","00","江苏省","南通市","海安县","江苏省海安石油化工厂","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境","2021-12-02","排气筒出口采样口","地方标准","化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)","挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度","","10478","24","2.2","","11.3","非甲烷总烃","2021-10-18","14.2","14.2","mg/m3","80","","是","否",""]
["2021","10","18","00","江苏省","南通市","海安县","江苏省海安石油化工厂","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境","2021-12-02","排气筒出口采样口","地方标准","化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)","挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度","","9681","23","2.2","","10.4","臭气浓度","2021-10-18","977","977","无量纲","1500","","是","否",""]
["2021","10","18","00","江苏省","南通市","海安县","江苏省海安石油化工厂","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境","2021-12-02","排气筒出口采样口","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m","","9681","23","2.2","","10.4","硫化氢","2021-10-18","0.000919","0.000919","kg/h","0.33","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)","（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）","","896","155","26.9","","16.8","铅及其化合物","2021-06-28","<0.002","<0.002","mg/m3","1.0","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒20m,三级,27","","293","25.1","2.4","","1.9","非甲烷总烃","2021-06-28","1.13","1.13","mg/m3","120","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)","（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≤300(kg/h)","","896","155","26.9","","16.8","氟化氢","2021-06-28","<0.08","<0.08","mg/m3","9.0","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)","（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）","","839","156","26.9","","15.9","氮氧化物","2021-06-28","27","27","mg/m3","500","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)","（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）","","896","155","26.9","","16.8","铬、锡、锑、铜、锰及其化合物","2021-06-28","0.0107","0.0107","mg/m3","4.0","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)","（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）","","896","155","26.9","","16.8","砷、镍及其化合物","2021-06-28","0.00379","0.00379","mg/m3","1.0","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度25m","","291","24.5","2.3","","1.9","氨","2021-06-28","1.24","1.24","kg/h","14","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)","（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≤300(kg/h)","","839","156","26.9","","15.9","烟尘","2021-06-28","<20","<20","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)","（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≤300(kg/h)","","839","156","26.9","","15.9","二氧化硫","2021-06-28","<3","<3","mg/m3","400","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度25m","","291","24.5","2.3","","1.9","臭气浓度","2021-06-28","549","549","无量纲","6000","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)","（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）","","896","155","26.9","","16.8","汞及其化合物","2021-06-28","<0.0025","<0.0025","mg/m3","0.1","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)","（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≤300(kg/h)","","839","156","26.9","","15.9","一氧化碳","2021-06-28","<3","<3","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)","（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）","","896","155","26.9","","16.8","镉及其化合物","2021-06-28","<0.0008","<0.0008","mg/m3","0.1","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度25m","","839","156","26.9","","15.9","氨","2021-06-28","0.28","0.28","kg/h","14","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)","（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≤300(kg/h)","","839","156","26.9","","15.9","氯化氢","2021-06-28","<0.2","<0.2","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","排气筒出口采样口","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度25m","","291","24.5","2.3","","1.9","硫化氢","2021-06-28","<0.001","<0.001","kg/h","0.9","","是","否",""]
["2021","09","09","00","江苏省","南通市","海安县","江苏中塑再生资源有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","2021-12-09","废气排放口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10","","40796","38.9","3.64","","11.9","非甲烷总烃","2021-09-09","0.394","0.394","mg/m3","120","","是","否",""]
["2021","09","09","00","江苏省","南通市","海安县","江苏中塑再生资源有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","2021-12-09","废气排放口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用","","40796","38.9","3.64","","11.9","二甲苯","2021-09-09","0","0","mg/m3","70","","是","否",""]
["2021","09","09","00","江苏省","南通市","海安县","江苏中塑再生资源有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","2021-12-09","废气排放口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,0.26","","40796","38.9","3.64","","11.9","氯化氢","2021-09-09","3.35","3.35","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","09","09","00","江苏省","南通市","海安县","江苏中塑再生资源有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","2021-12-09","废气排放口","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m","","39485","40.6","3.82","","11.6","臭气浓度","2021-09-09","426","426","无量纲","2000","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通海江铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有","","46241","32","18.4","","15.5","氮氧化物","2021-10-27","5","5","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通海江铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒40m,二级,100","","46241","32","18.4","","15.5","非甲烷总烃","2021-10-27","0.40","0.40","mg/m3","120","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通海江铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表3）大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有","","46241","32","18.4","","15.5","镉及其化合物","2021-10-27","<0.0008","<0.0008","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通海江铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有","","46241","32","18.4","","15.5","颗粒物","2021-10-27","<1.0","<1.0","mg/m3","10","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通海江铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表3）大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,再生铝","","46241","32","18.4","","15.5","氟化物","2021-10-27","0.10","0.10","mg/m3","3.0","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通海江铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表5）企业边界大气污染物限值,所有","","46241","32","18.4","","15.5","铬及其化合物","2021-10-27","0.00789","0.00789","mg/m3","1.0","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通海江铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,再生铝","","46241","32","18.4","","15.5","氯化氢","2021-10-27","<0.2","<0.2","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通海江铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒40m,二级,2.9","","46241","32","18.4","","15.5","氯气","2021-10-27","<0.2","<0.2","mg/m3","65","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通海江铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表3）大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有","","46241","32","18.4","","15.5","二氧化硫","2021-10-27","<3","<3","mg/m3","80","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通海江铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,再生铝、再生锌","","46241","32","18.4","","15.5","铅及其化合物","2021-10-27","<0.002","<0.002","mg/m3","1.0","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通海江铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有","","46241","32","18.4","","15.5","锡及其化合物","2021-10-27","<0.002","<0.002","mg/m3","1.0","","是","否",""]
["2021","10","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通海江铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表5）企业边界大气污染物限值,所有","","46241","32","18.4","","15.5","砷及其化合物","2021-10-27","<0.0009","<0.0009","mg/m3","0.4","","是","否",""]
["2021","06","07","00","江苏省","南通市","海安县","南通海阳新材料科技有限公司","工业企业","3831|电线、电缆制造","水环境","2021-06-23","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用","","6485","151.8","6.2","","3.6","二甲苯","2021-06-07","<0.01","<0.01","mg/m3","70","","是","否",""]
["2021","06","07","00","江苏省","南通市","海安县","南通海阳新材料科技有限公司","工业企业","3831|电线、电缆制造","水环境","2021-06-23","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用","","8033","133.3","4","","5.8","二甲苯","2021-06-07","<0.01","<0.01","mg/m3","70","","是","否",""]
["2021","06","07","00","江苏省","南通市","海安县","南通海阳新材料科技有限公司","工业企业","3831|电线、电缆制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,0.1","","6514","153.5","6.2","","3.6","酚类","2021-06-07","0.360","0.360","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","06","07","00","江苏省","南通市","海安县","南通海阳新材料科技有限公司","工业企业","3831|电线、电缆制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,0.1","","8485","136.4","4","","6.2","酚类","2021-06-07","7.39","7.39","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","06","23","00","江苏省","南通市","海安县","南通亨特管业有限公司","其他企业","3130|钢压延加工","水环境","2021-12-13","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,0.26","","5139","46","3.6","","3.4","氯化氢","2021-06-23","0.52","0.52","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-12-17","排气筒出口采样口","地方标准","化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)","挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度","","5947","22","2.2","","9.2","非甲烷总烃","2021-10-26","1.91","1.91","mg/m3","80","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-12-17","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒15m,二级,0.77","","5933","23","2.3","","9.2","氮氧化物","2021-10-26","<3","<3","mg/m3","240","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-12-17","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,碳黑尘、燃料尘,排气筒15m,二级,0.51","","5933","23","2.3","","9.2","颗粒物","2021-10-26","<1.0","<1.0","mg/m3","18","","是","否",""]
["2021","10","19","00","江苏省","南通市","海安县","南通环瑞再生资源有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","大气环境","2021-12-02","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除火炸药厂其他,排气筒15m,二级,1.5","","554","15","2.3","","2.3","硫酸雾","2021-10-19","<0.2","<0.2","mg/m3","45","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","南通家惠油脂发展有限公司","工业企业","1331|食用植物油加工","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","地方标准","《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)","表2（烘干）,表2（其他）","","91","31.3","2.3","","7.6","挥发性有机物","2021-06-16","0.397","0.397","mg/m3","80","","是","否",""]
["2021","09","23","00","江苏省","南通市","海安县","南通科星化工有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境","2021-12-13","排气筒出口采样口","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m","","1353","32","3.4","","3.4","氨","2021-09-23","0.0109","0.0109","kg/h","4.9","","是","否",""]
["2021","09","23","00","江苏省","南通市","海安县","南通科星化工有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境","2021-12-13","排气筒出口采样口","地方标准","化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)","挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度","","1277","30","3.4","","3.2","非甲烷总烃","2021-09-23","7.46","7.46","mg/m3","80","","是","否",""]
["2021","09","23","00","江苏省","南通市","海安县","南通科星化工有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境","2021-12-13","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒15m,二级,0.77","","1277","30","3.4","","3.2","氮氧化物","2021-09-23","<3","<3","mg/m3","240","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","地方标准","化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)","挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度","","4433","22","3.2","","7","非甲烷总烃","2021-06-18","19.4","19.4","mg/m3","80","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉","","2555","73","10.8","3.5","3.6","林格曼黑度","2021-06-18","<1","<1","级","1","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度25m","","4542","23","3.2","","7.2","臭气浓度","2021-06-18","1737","1737","无量纲","6000","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉","","2555","73","10.8","3.5","3.6","氮氧化物","2021-06-18","15","15","mg/m3","150","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉","","9346","92.4","12.6","3.6","4.2","氮氧化物","2021-06-18","22","22","mg/m3","150","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉","","2555","73","10.8","3.5","3.6","二氧化硫","2021-06-18","<3","<3","mg/m3","50","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉","","9346","92.4","12.6","3.6","4.2","林格曼黑度","2021-06-18","<1","<1","级","1","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉","","9346","92.4","12.6","3.6","4.2","颗粒物","2021-06-18","<20","<20","mg/m3","20","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉","","9346","92.4","12.6","3.6","4.2","二氧化硫","2021-06-18","<3","<3","mg/m3","50","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉","","2555","73","10.8","3.5","3.6","颗粒物","2021-06-18","<20","<20","mg/m3","20","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","地方标准","表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016)","排气筒VOCs排放限值,其他车型","","3329","312.9","6","","10.8","总挥发性有机物","2021-06-08","0.367","0.367","mg/m3","60","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒15m,三级,3.5","","3329","312.9","6","","10.8","二氧化硫","2021-06-08","<3","<3","mg/m3","550","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒15m,二级,0.77","","3329","312.9","6","","10.8","氮氧化物","2021-06-08","<3","<3","mg/m3","240","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","地方标准","表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016)","排气筒VOCs排放限值","","33834","32.7","3.2","","9.6","甲苯","2021-06-08","0.008","0.008","mg/m3","3","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","地方标准","表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016)","排气筒VOCs排放限值","","33834","32.7","3.2","","9.6","二甲苯（总量）","2021-06-08","0.0913","0.0913","mg/m3","12","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,三级,0.39","","13027","31","2.9","","14.7","氯化氢","2021-06-08","6.07","6.07","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒15m,二级,0.77","","33834","32.7","3.2","","9.6","氮氧化物","2021-06-08","<3","<3","mg/m3","240","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","地方标准","表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016)","排气筒VOCs排放限值,其他车型","","33834","32.7","3.2","","9.6","总挥发性有机物","2021-06-08","0.279","0.279","mg/m3","60","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒60m,三级,83","","33834","32.7","3.2","","9.6","二氧化硫","2021-06-08","<3","<3","mg/m3","550","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市万通钢管有限公司","其他企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-06-24","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,0.008","","5517","23","3.5","","13.7","铬酸雾","2021-06-08","<0.005","<0.005","mg/m3","0.07","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市万通钢管有限公司","其他企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-06-24","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,三级,0.39","","5872","35","4.2","","9.8","氯化氢","2021-06-08","0.85","0.85","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","09","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市万通钢管有限公司","其他企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-12-13","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,0.008","","5512","26","2.7","","13.7","铬酸雾","2021-09-18","<0.005","<0.005","mg/m3","0.07","","是","否",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","南通同和印制科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-24","排气筒 出口采样口","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求","","18473","26","3.3","","11.6","硫酸雾","2021-06-04","0.43","0.43","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","南通同和印制科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-24","排气筒出口采样口","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求","","20932","24","3.2","","9.2","硫酸雾","2021-06-04","0","0","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","11","02","00","江苏省","南通市","海安县","南通同和印制科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-12-21","排气筒 出口采样口","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求","","14487","22.5","3.2","","8.9","硫酸雾","2021-11-02","<0.2","<0.2","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","11","02","00","江苏省","南通市","海安县","南通同和印制科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求","","7856","22.7","3.1","","4.8","硫酸雾","2021-11-02","0.25","0.25","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","07","29","00","江苏省","南通市","海安县","南通亚金铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","大气环境","2021-12-21","净化后排气筒","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有","","13106","35","4.7","","5.6","二氧化硫","2021-07-29","<3","<3","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","07","29","00","江苏省","南通市","海安县","南通亚金铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","大气环境","2021-12-21","净化后排气筒","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有","","13106","35","4.7","","5.6","氮氧化物","2021-07-29","5","5","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","07","29","00","江苏省","南通市","海安县","南通亚金铝业有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","大气环境","2021-12-21","净化后排气筒","","","","","13106","35","4.7","","5.6","颗粒物","2021-07-29","<20","<20","mg/m3","","","否","",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","南通中菱电力科技股份有限公司","工业企业","2221|机制纸及纸板制造","水环境","2021-12-01","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉","","1424","100.8","71","","4.7","颗粒物","2021-06-16","<20","<20","mg/m3","20","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","南通中菱电力科技股份有限公司","工业企业","2221|机制纸及纸板制造","水环境","2021-12-01","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉","","1424","100.8","71","","4.7","氮氧化物","2021-06-16","51","51","mg/m3","150","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","南通中菱电力科技股份有限公司","工业企业","2221|机制纸及纸板制造","水环境","2021-12-01","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉","","1424","100.8","71","","4.7","二氧化硫","2021-06-16","24","24","mg/m3","50","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","南通中菱电力科技股份有限公司","工业企业","2221|机制纸及纸板制造","水环境","2021-12-01","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,0.26","","8437","24","2.6","","13.4","甲醛","2021-06-16","25","25","mg/m3","25","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","南通中菱电力科技股份有限公司","工业企业","2221|机制纸及纸板制造","水环境","2021-12-01","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒40m,二级,100","","8437","24","2.6","","13.4","非甲烷总烃","2021-06-16","1.64","1.64","mg/m3","120","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","南通中菱电力科技股份有限公司","工业企业","2221|机制纸及纸板制造","水环境","2021-12-01","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒40m,二级,100","","3984","26","2.5","","6.4","非甲烷总烃","2021-06-16","9.89","9.89","mg/m3","120","","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","桑达化工（南通）有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境,大气环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除碳黑尘、燃料尘、玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他,排气筒15m,二级,3.5","","1650","42.6","3.1","","4.4","颗粒物","2021-06-15","<20","<20","mg/m3","120","","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","桑达化工（南通）有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境,大气环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m","","1650","42.6","3.1","","4.4","臭气浓度","2021-06-15","977","977","无量纲","2000","","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","桑达化工（南通）有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境,大气环境","2021-07-12","排气筒出口采样口","地方标准","化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)","挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度","","1650","42.6","3.1","","4.4","非甲烷总烃","2021-06-15","4.57","4.57","mg/m3","80","","是","否",""]
["2021","10","11","00","江苏省","南通市","海安县","上海贤拓铝业科技海安有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-13","排气筒出口采样口","国家标准","再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015)","（表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有","","13462","29","2.9","","6.3","颗粒物","2021-10-11","<0.1","<0.1","mg/m3","10","","是","否",""]
["2021","07","07","00","江苏省","南通市","海安县","万洲胶粘制品（江苏）有限公司","工业企业","2921|塑料薄膜制造","水环境","2021-08-04","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉","","","78","9.1","16.4","6.6","氮氧化物","2021-07-07","38","38","mg/m3","200","","是","否",""]
["2021","07","07","00","江苏省","南通市","海安县","万洲胶粘制品（江苏）有限公司","工业企业","2921|塑料薄膜制造","水环境","2021-08-04","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉","","","78","9.1","16.4","6.6","二氧化硫","2021-07-07","<3","<3","mg/m3","200","","是","否",""]
["2021","07","07","00","江苏省","南通市","海安县","万洲胶粘制品（江苏）有限公司","工业企业","2921|塑料薄膜制造","水环境","2021-08-04","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,三级,0.39","","","26","2.2","","8.7","氯化氢","2021-07-07","0.95","0.95","mg/m3","100","","是","否",""]
["2021","07","07","00","江苏省","南通市","海安县","万洲胶粘制品（江苏）有限公司","工业企业","2921|塑料薄膜制造","水环境","2021-08-04","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒40m,二级,30","","","37","2.8","","5.9","甲苯","2021-07-07","37.0","37.0","mg/m3","40","","是","否",""]
["2021","07","07","00","江苏省","南通市","海安县","万洲胶粘制品（江苏）有限公司","工业企业","2921|塑料薄膜制造","水环境","2021-08-04","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,0.77","","","26","2.2","","8.7","氯乙烯","2021-07-07","<0.08","<0.08","mg/m3","36","","是","否",""]
["2021","07","07","00","江苏省","南通市","海安县","万洲胶粘制品（江苏）有限公司","工业企业","2921|塑料薄膜制造","水环境","2021-08-04","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除碳黑尘、燃料尘、玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他,排气筒15m,二级,3.5","","","25","2.9","","12.7","颗粒物","2021-07-07","<20","<20","mg/m3","120","","是","否",""]
["2021","07","07","00","江苏省","南通市","海安县","万洲胶粘制品（江苏）有限公司","工业企业","2921|塑料薄膜制造","水环境","2021-08-04","排气筒出口采样口","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉","","","78","9.1","16.4","6.6","颗粒物","2021-07-07","<20","<20","mg/m3","30","","是","否",""]
["2021","07","07","00","江苏省","南通市","海安县","万洲胶粘制品（江苏）有限公司","工业企业","2921|塑料薄膜制造","水环境","2021-08-04","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒40m,二级,100","","","26","2.2","","8.7","非甲烷总烃","2021-07-07","1.08","1.08","mg/m3","120","","是","否",""]
["2021","11","04","00","江苏省","南通市","海安县","亚太轻合金(南通)科技有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10","","4011","23","2.6","","9.7","非甲烷总烃","2021-11-04","32.9","32.9","mg/m3","120","","是","否",""]
["2021","11","04","00","江苏省","南通市","海安县","亚太轻合金(南通)科技有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除碳黑尘、燃料尘、玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他,排气筒20m,二级,5.9","","37309","32.8","2.8","","15.2","颗粒物","2021-11-04","5.4","5.4","mg/m3","120","","是","否",""]
["2021","11","04","00","江苏省","南通市","海安县","亚太轻合金(南通)科技有限公司","工业企业","324|有色金属合金制造","水环境","2021-12-21","排气筒出口采样口","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除碳黑尘、燃料尘、玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他,排气筒15m,二级,3.5","","24681","40","2.5","","7.1","颗粒物","2021-11-04","13.9","13.9","mg/m3","120","","是","否",""]