{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水排放"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水排放","index":0,"n_rows":403,"n_cols":28,"rows_kept":403,"merged":[[0,0,0,27]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监督性监测废水排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","监测时","省","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","报送日期","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废水工作负荷","废水流量","废水水温","监测项目","项目监测日期","排放浓度","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-06-21","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","总磷（以P计）","2021-06-01","0.06","mg/L","8","","是","否",""]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-06-21","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级","","","","悬浮物","2021-06-01","9","mg/L","400","","是","否",""]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-06-21","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","化学需氧量","2021-06-01","30","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-06-21","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级","","","","总氮（以N计）","2021-06-01","25.1","mg/L","70","","是","否",""]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-06-21","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,C级","","","","pH值","2021-06-01","7.48","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-06-21","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-01","6.94","mg/L","45","","是","否",""]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-06-21","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","总锌","2021-06-01","5.0","mg/L","5.0","","是","否",""]
["2021","09","22","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-12-13","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","化学需氧量","2021-09-22","27","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","09","22","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-12-13","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级","","","","悬浮物","2021-09-22","6","mg/L","400","","是","否",""]
["2021","09","22","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-12-13","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,C级","","","","pH值","2021-09-22","8.7","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","09","22","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-12-13","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","总锌","2021-09-22","3.49","mg/L","5.0","","是","否",""]
["2021","09","22","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-12-13","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","总磷（以P计）","2021-09-22","0.62","mg/L","8","","是","否",""]
["2021","09","22","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-12-13","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级","","","","总氮（以N计）","2021-09-22","14.8","mg/L","70","","是","否",""]
["2021","09","22","00","江苏省","南通市","海安县","海安春佳金属制品有限公司","工业企业","3311|金属结构制造","水环境","2021-12-13","污水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级","","","","氨氮（NH3-N）","2021-09-22","0.114","mg/L","45","","是","否",""]
["2021","04","23","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒发污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境,土壤环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设","","","19","总磷（以P计）","2021-04-23","0.14","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","04","23","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒发污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境,土壤环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","","","19","化学需氧量","2021-04-23","14","mg/L","50","","是","否",""]
["2021","04","23","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒发污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境,土壤环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用","","","19","氨氮（NH3-N）","2021-04-23","0.93","mg/L","5","","是","否",""]
["2021","04","23","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒发污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境,土壤环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","19","总氮（以N计）","2021-04-23","11.4","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","04","23","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒泽水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-15","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","","","19","化学需氧量","2021-04-23","14","mg/L","50","","是","否",""]
["2021","04","23","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒泽水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-15","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2005年12月31日前建设","","","19","总磷（以P计）","2021-04-23","0.14","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","04","23","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒泽水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-15","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用","","","19","氨氮（NH3-N）","2021-04-23","0.93","mg/L","5","","是","否",""]
["2021","04","23","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒泽水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-15","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用","","","19","总氮（以N计）","2021-04-23","11.4","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","08","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒泽水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-01","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2005年12月31日前建设","","","","总磷（以P计）","2021-08-11","0.05","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","08","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒泽水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-01","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用","","","","氨氮（NH3-N）","2021-08-11","0.42","mg/L","5","","是","否",""]
["2021","08","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒泽水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-01","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","","","","化学需氧量","2021-08-11","27","mg/L","50","","是","否",""]
["2021","08","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒泽水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-01","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用","","","24.9","pH值","2021-08-11","7.3","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","08","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒泽水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-01","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","悬浮物","2021-08-11","5","mg/L","10","","是","否",""]
["2021","08","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安恒泽水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-01","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用","","","","总氮（以N计）","2021-08-11","9.08","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","海安凯文纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","色度","2021-06-15","8","倍","80","","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","海安凯文纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-15","4.31","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","海安凯文纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","总磷（以P计）","2021-06-15","0.08","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","海安凯文纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,适用于园区","","","","化学需氧量","2021-06-15","103","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","海安凯文纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-06-15","7.02","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","10","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安凯文纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-02","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","pH值","2021-10-11","7.39","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","10","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安凯文纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-02","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-10-11","1.74","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","10","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安凯文纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-02","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,适用于园区","","","","化学需氧量","2021-10-11","81","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","海安启弘纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用","","","","pH值","2021-09-30","7.91","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","海安启弘纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他","","","","化学需氧量","2021-09-30","149","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","海安启弘纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-09-30","9.38","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安曲塘滇池水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,2005年12月31日前建设","","","13","总磷（以P计）","2021-01-12","0.06","mg/L","1","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安曲塘滇池水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","","","13","化学需氧量","2021-01-12","15.5","mg/L","60","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安曲塘滇池水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用","","","13","悬浮物","2021-01-12","9","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安曲塘滇池水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","A标准","","","13","氨氮（NH3-N）","2021-01-12","0.26","mg/L","8","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安曲塘滇池水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用","","","13","pH值","2021-01-12","8.35","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安曲塘滇池水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用","","","13","总氮（以N计）","2021-01-12","6.98","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安曲塘滇池水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用","","","13","色度","2021-01-12","4","倍","30","","是","否",""]
["2021","09","29","00","江苏省","南通市","海安县","海安市华达铝型材有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-09","废水总排口(DW001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","","","","总磷（以P计）","2021-09-29","0.38","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2021","09","29","00","江苏省","南通市","海安县","海安市华达铝型材有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-09","废水总排口(DW001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","","","","pH值","2021-09-29","8.4","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","09","29","00","江苏省","南通市","海安县","海安市华达铝型材有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-09","废水总排口(DW001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","","","","总氮（以N计）","2021-09-29","4.86","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","09","29","00","江苏省","南通市","海安县","海安市华达铝型材有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-09","废水总排口(DW001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","","","","悬浮物","2021-09-29","9","mg/L","50","","是","否",""]
["2021","09","29","00","江苏省","南通市","海安县","海安市华达铝型材有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-09","废水总排口(DW001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","","","","化学需氧量","2021-09-29","16","mg/L","80","","是","否",""]
["2021","09","29","00","江苏省","南通市","海安县","海安市华达铝型材有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-09","废水总排口(DW001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","","","","氨氮（NH3-N）","2021-09-29","0.407","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","04","27","00","江苏省","南通市","海安县","海安市水务集团城市污水处理有限公司","工业企业","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","污水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","B标准","","","21","氨氮（NH3-N）","2021-04-27","0.51","mg/L","5","","是","否",""]
["2021","04","27","00","江苏省","南通市","海安县","海安市水务集团城市污水处理有限公司","工业企业","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","污水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,2005年12月31日前建设","","","21","总磷（以P计）","2021-04-27","0.07","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","04","27","00","江苏省","南通市","海安县","海安市水务集团城市污水处理有限公司","工业企业","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","污水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用","","","21","化学需氧量","2021-04-27","17","mg/L","50","","是","否",""]
["2021","04","27","00","江苏省","南通市","海安县","海安市水务集团城市污水处理有限公司","工业企业","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","污水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用","","","21","总氮（以N计）","2021-04-27","4.67","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","03","31","00","江苏省","南通市","海安县","海安市雅周镇污水处理厂","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","污水排放口(DW001)","","","","","","","总氮（以N计）","2021-03-31","26.8","mg/L","","","否","",""]
["2021","03","31","00","江苏省","南通市","海安县","海安市雅周镇污水处理厂","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","污水排放口(DW001)","","","","","","","总磷（以P计）","2021-03-31","0.08","mg/L","","","否","",""]
["2021","03","31","00","江苏省","南通市","海安县","海安市雅周镇污水处理厂","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","污水排放口(DW001)","","","","","","","氨氮（NH3-N）","2021-03-31","1.37","mg/L","","","否","",""]
["2021","03","31","00","江苏省","南通市","海安县","海安市雅周镇污水处理厂","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","污水排放口(DW001)","","","","","","","化学需氧量","2021-03-31","16","mg/L","","","否","",""]
["2021","01","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安市银花线带有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-18","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","苯胺类","2021-01-19","0","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2021","01","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安市银花线带有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-18","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","pH值","2021-01-19","7.22","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","01","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安市银花线带有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-18","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-01-19","49","mg/L","80","","是","否",""]
["2021","01","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安市银花线带有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-18","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总磷（以P计）","2021-01-19","0.13","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","01","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安市银花线带有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-18","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","色度","2021-01-19","8","倍","50","","是","否",""]
["2021","01","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安市银花线带有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-18","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-01-19","2.97","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","01","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安市银花线带有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-18","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-01-19","0.949","mg/L","10","","是","否",""]
["2021","01","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安市银花线带有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-18","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","硫化物","2021-01-19","0","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","海安市银花线带有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-09-30","1.60","mg/L","10","","是","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","海安市银花线带有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-09-30","25","mg/L","80","","是","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","海安市银花线带有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","pH值","2021-09-30","7.01","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总镉","2021-03-17","0","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","废水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-2010)","现有企业,C等级","","","","氨氮（NH3-N）","2021-03-17","3.80","mg/L","45","","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总砷","2021-03-17","0.0035","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","pH值","2021-03-17","7.78","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总铅","2021-03-17","0","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,三级标准","","","","五日生化需氧量","2021-03-17","9.1","mg/L","300","","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-03-17","35","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总汞","2021-03-17","0.00084","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2021","03","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-06-18","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,采矿、选矿、选煤工业,一级标准","","","","悬浮物","2021-03-17","8","mg/L","400","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","pH值","2021-06-25","7.7","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总汞","2021-06-25","0.00106","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总镉","2021-06-25","<0.0001","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","废水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-2010)","现有企业,C等级","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-25","0.99","mg/L","45","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,采矿、选矿、选煤工业,一级标准","","","","悬浮物","2021-06-25","14","mg/L","400","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总砷","2021-06-25","0.0073","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-06-25","308","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,三级标准","","","","五日生化需氧量","2021-06-25","82.2","mg/L","300","","是","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总铅","2021-06-25","<0.001","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","01","21","00","江苏省","南通市","海安县","海安县海海毛绒制品有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总磷（以P计）","2021-01-21","0.21","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","01","21","00","江苏省","南通市","海安县","海安县海海毛绒制品有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-01-21","1.10","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","01","21","00","江苏省","南通市","海安县","海安县海海毛绒制品有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-01-21","14","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","01","21","00","江苏省","南通市","海安县","海安县海海毛绒制品有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-01-21","2.07","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","01","21","00","江苏省","南通市","海安县","海安县海海毛绒制品有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","色度","2021-01-21","16","倍","80","","是","否",""]
["2021","09","06","00","江苏省","南通市","海安县","海安县海海毛绒制品有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","色度","2021-09-06","16","倍","80","","是","否",""]
["2021","09","06","00","江苏省","南通市","海安县","海安县海海毛绒制品有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-09-06","165","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","09","06","00","江苏省","南通市","海安县","海安县海海毛绒制品有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总磷（以P计）","2021-09-06","0.11","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","09","06","00","江苏省","南通市","海安县","海安县海海毛绒制品有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-09-06","4.30","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","09","06","00","江苏省","南通市","海安县","海安县海海毛绒制品有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-09-06","2.83","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","06","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安县金鑫纸业有限公司","工业企业","2221|机制纸及纸板制造","水环境","2021-12-21","雨水排口(DW001)","","","","","","","化学需氧量","2021-06-19","23","mg/L","","","否","",""]
["2021","06","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安县金鑫纸业有限公司","工业企业","2221|机制纸及纸板制造","水环境","2021-12-21","雨水排口(DW001)","","","","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-19","0.68","mg/L","","","否","",""]
["2021","06","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安县金鑫纸业有限公司","工业企业","2221|机制纸及纸板制造","水环境","2021-12-21","雨水排口(DW001)","","","","","","","总磷（以P计）","2021-06-19","0.14","mg/L","","","否","",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安县苏豪制丝有限公司","工业企业","1741|缫丝加工","水环境","2021-06-22","曝气池(DW001)","","","","","","","氨氮（NH3-N）","2021-05-25","1.99","mg/L","","","否","",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安县苏豪制丝有限公司","工业企业","1741|缫丝加工","水环境","2021-06-22","曝气池(DW001)","","","","","","","总磷（以P计）","2021-05-25","5.03","mg/L","","","否","",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安县苏豪制丝有限公司","工业企业","1741|缫丝加工","水环境","2021-06-22","曝气池(DW001)","","","","","","","化学需氧量","2021-05-25","22","mg/L","","","否","",""]
["2021","05","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-18","废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口","","","","总磷（以P计）","2021-05-17","0.09","mg/L","1","","是","否",""]
["2021","05","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-18","废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","","","","总氮（以N计）","2021-05-17","5.0","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","05","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-18","废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口","","","","总氰化物","2021-05-17","<0.004","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2021","05","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-18","废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","","","","总锌","2021-05-17","0.048","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","05","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-18","废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","","","","石油类","2021-05-17","<0.06","mg/L","3","","是","否",""]
["2021","05","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-18","废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","","","","化学需氧量","2021-05-17","12","mg/L","80","","是","否",""]
["2021","05","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-18","车间设施排口(DW001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","总铬","2021-05-17","0.13","mg/L","1","","是","否",""]
["2021","05","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-18","废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口","","","","悬浮物","2021-05-17","9","mg/L","50","","是","否",""]
["2021","05","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-18","废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口","","","","总铜","2021-05-17","0.031","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","05","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-18","废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","","","","pH值","2021-05-17","7.53","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","05","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-18","车间设施排口(DW001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表3）水污染物特别排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","六价铬","2021-05-17","<0.004","mg/L","0.2","","是","否",""]
["2021","05","17","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-06-18","废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口","","","","氨氮（NH3-N）","2021-05-17","0.165","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","10","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","","","","pH值","2021-10-12","7.34","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","10","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安县稀有金属提炼厂","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","","","","化学需氧量","2021-10-12","42","mg/L","80","","是","否",""]
["2021","09","29","00","江苏省","南通市","海安县","海安县永新纺织品整理厂","工业企业","1713|棉印染精加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","pH值","2021-09-29","7.22","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","09","29","00","江苏省","南通市","海安县","海安县永新纺织品整理厂","工业企业","1713|棉印染精加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-09-29","4.96","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","09","29","00","江苏省","南通市","海安县","海安县永新纺织品整理厂","工业企业","1713|棉印染精加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他","","","","化学需氧量","2021-09-29","30","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","03","08","00","江苏省","南通市","海安县","海安佶立电子科技有限公司","工业企业","3952|音响设备制造","水环境","2021-06-22","污水排放口(DW001)","","","","","","","pH值","2021-03-08","9.00","无量纲","","","否","",""]
["2021","03","08","00","江苏省","南通市","海安县","海安佶立电子科技有限公司","工业企业","3952|音响设备制造","水环境","2021-06-22","污水排放口(DW001)","","","","","","","氨氮（NH3-N）","2021-03-08","104","mg/L","","","否","",""]
["2021","03","08","00","江苏省","南通市","海安县","海安佶立电子科技有限公司","工业企业","3952|音响设备制造","水环境","2021-06-22","污水排放口(DW001)","","","","","","","化学需氧量","2021-03-08","1550","mg/L","","","否","",""]
["2021","01","05","00","江苏省","南通市","海安县","佳马机械涂覆海安有限公司","工业企业","3670|汽车零部件及配件制造","水环境,大气环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-01-05","32","mg/L","450","","是","否",""]
["2021","01","05","00","江苏省","南通市","海安县","佳马机械涂覆海安有限公司","工业企业","3670|汽车零部件及配件制造","水环境,大气环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","总磷（以P计）","2021-01-05","1.08","mg/L","4.5","","是","否",""]
["2021","01","05","00","江苏省","南通市","海安县","佳马机械涂覆海安有限公司","工业企业","3670|汽车零部件及配件制造","水环境,大气环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,医药原料药、染料、石油化工工业,二级标准","","","","氨氮（NH3-N）","2021-01-05","1.88","mg/L","10","","是","否",""]
["2021","10","08","00","江苏省","南通市","海安县","江苏艾丽森纺织科技有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-02","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他","","","","化学需氧量","2021-10-08","70","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","10","08","00","江苏省","南通市","海安县","江苏艾丽森纺织科技有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-02","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-10-08","0.872","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","10","08","00","江苏省","南通市","海安县","江苏艾丽森纺织科技有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-02","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","pH值","2021-10-08","8.4","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏澳轲莱印染有限公司","工业企业","1762|针织或钩针编织物印染精加工","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","","","","","","","总氮（以N计）","2021-06-04","13.6","mg/L","","","否","",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏澳轲莱印染有限公司","工业企业","1762|针织或钩针编织物印染精加工","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","","","","","","","pH值","2021-06-04","6.32","无量纲","","","否","",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏澳轲莱印染有限公司","工业企业","1762|针织或钩针编织物印染精加工","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","","","","","","","化学需氧量","2021-06-04","800","mg/L","","","否","",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏澳轲莱印染有限公司","工业企业","1762|针织或钩针编织物印染精加工","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","","","","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-04","10.9","mg/L","","","否","",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏澳轲莱印染有限公司","工业企业","1762|针织或钩针编织物印染精加工","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","","","","","","","色度","2021-06-04","64","倍","","","否","",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏澳轲莱印染有限公司","工业企业","1762|针织或钩针编织物印染精加工","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","","","","","","","悬浮物","2021-06-04","379","mg/L","","","否","",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏澳轲莱印染有限公司","工业企业","1762|针织或钩针编织物印染精加工","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","","","","","","","总磷（以P计）","2021-06-04","3.05","mg/L","","","否","",""]
["2021","10","09","00","江苏省","南通市","海安县","江苏大同宝富纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-02","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","pH值","2021-10-09","8.09","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","10","09","00","江苏省","南通市","海安县","江苏大同宝富纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-02","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他","","","","化学需氧量","2021-10-09","110","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","10","09","00","江苏省","南通市","海安县","江苏大同宝富纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-02","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-10-09","1.78","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","05","20","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-06-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,医药原料药、染料、石油化工工业,二级标准","","","","氨氮（NH3-N）","2021-05-20","0.47","mg/L","45","","是","否",""]
["2021","05","20","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-06-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-05-20","18","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","05","20","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-06-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","总磷（以P计）","2021-05-20","0.91","mg/L","8","","是","否",""]
["2021","05","20","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-06-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,二级标准","","","","苯胺类","2021-05-20","0.15","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","10","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-12-21","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,医药原料药、染料、石油化工工业,二级标准","","","","氨氮（NH3-N）","2021-10-28","0.502","mg/L","45","","是","否",""]
["2021","10","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-12-21","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,三级标准","","","","悬浮物","2021-10-28","13","mg/L","400","","是","否",""]
["2021","10","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-12-21","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","总磷（以P计）","2021-10-28","1.36","mg/L","8","","是","否",""]
["2021","10","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-12-21","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-10-28","15","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","10","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-12-21","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","pH值","2021-10-28","6.9","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","10","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏飞亚化学工业集团股份有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","土壤环境","2021-12-21","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,二级标准","","","","苯胺类","2021-10-28","<0.03","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","01","21","00","江苏省","南通市","海安县","江苏富邦纺织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-15","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-01-21","85","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","01","21","00","江苏省","南通市","海安县","江苏富邦纺织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-15","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","色度","2021-01-21","16","倍","80","","是","否",""]
["2021","01","21","00","江苏省","南通市","海安县","江苏富邦纺织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-15","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-01-21","0.72","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","01","21","00","江苏省","南通市","海安县","江苏富邦纺织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-15","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总磷（以P计）","2021-01-21","0.04","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","01","21","00","江苏省","南通市","海安县","江苏富邦纺织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-15","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-01-21","1.65","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","10","12","00","江苏省","南通市","海安县","江苏富邦纺织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-02","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-10-12","108","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","10","12","00","江苏省","南通市","海安县","江苏富邦纺织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-02","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","pH值","2021-10-12","7.59","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","10","12","00","江苏省","南通市","海安县","江苏富邦纺织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-02","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-10-12","2.01","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","01","18","00","江苏省","南通市","海安县","江苏华曼复合材料科技有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境","2021-06-22","应急池(DW001)","","","","","","","化学需氧量","2021-01-18","10","mg/L","","","否","",""]
["2021","01","18","00","江苏省","南通市","海安县","江苏华曼复合材料科技有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境","2021-06-22","应急池(DW001)","","","","","","","总氮（以N计）","2021-01-18","0.79","mg/L","","","否","",""]
["2021","01","18","00","江苏省","南通市","海安县","江苏华曼复合材料科技有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境","2021-06-22","应急池(DW001)","","","","","","","氨氮（NH3-N）","2021-01-18","0.35","mg/L","","","否","",""]
["2021","01","25","00","江苏省","南通市","海安县","江苏华曼复合材料科技有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境","2021-06-22","应急池(DW001)","","","","","","","总磷（以P计）","2021-01-25","0.02","mg/L","","","否","",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","江苏华艺服饰有限公司","工业企业","1752|化纤织物染整精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-06-17","57","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","江苏华艺服饰有限公司","工业企业","1752|化纤织物染整精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-06-17","9.31","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","江苏华艺服饰有限公司","工业企业","1752|化纤织物染整精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总磷（以P计）","2021-06-17","0.06","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","江苏华艺服饰有限公司","工业企业","1752|化纤织物染整精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","色度","2021-06-17","16","倍","80","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","江苏华艺服饰有限公司","工业企业","1752|化纤织物染整精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-17","4.79","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","09","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏华艺服饰有限公司","工业企业","1752|化纤织物染整精加工","水环境","2021-12-02","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","pH值","2021-09-29","8.19","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","09","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏华艺服饰有限公司","工业企业","1752|化纤织物染整精加工","水环境","2021-12-02","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-09-29","1.96","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","09","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏华艺服饰有限公司","工业企业","1752|化纤织物染整精加工","水环境","2021-12-02","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-09-29","82","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","01","11","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设","","","27.8","总磷（以P计）","2021-01-11","0.09","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","01","11","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","27.8","总氮（以N计）","2021-01-11","8.63","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","01","11","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","27.8","pH值","2021-01-11","7.92","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","01","11","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）","","","27.8","硫化物","2021-01-11","0.034","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2021","01","11","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","27.8","化学需氧量","2021-01-11","30","mg/L","50","","是","否",""]
["2021","01","11","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","27.8","色度","2021-01-11","12","倍","30","","是","否",""]
["2021","01","11","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）","","","27.8","苯胺类","2021-01-11","0.04","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","01","11","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","27.8","悬浮物","2021-01-11","7","mg/L","10","","是","否",""]
["2021","01","11","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","27.8","六价铬","2021-01-11","0","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2021","01","11","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-06-17","总口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","27.8","氨氮（NH3-N）","2021-01-11","2.04","mg/L","5;8","","是","否",""]
["2021","06","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-07-26","总口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","pH值","2021-06-29","8.74","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","06","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-07-26","总口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","32","氨氮（NH3-N）","2021-06-29","0.638","mg/L","5;8","","是","否",""]
["2021","06","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-07-26","总口","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,黄磷工业,一级标准","","","","氟化物","2021-06-29","1.03","mg/L","10","","是","否",""]
["2021","06","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-07-26","总口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","化学需氧量","2021-06-29","32","mg/L","50","","是","否",""]
["2021","06","29","00","江苏省","南通市","海安县","江苏联发环保新能源有限公司","工业企业","4411|火力发电","水环境,大气环境","2021-07-26","总口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设","","","","总磷（以P计）","2021-06-29","0.23","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","10","11","00","江苏省","南通市","海安县","江苏梦月纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用","","","","pH值","2021-10-11","7.27","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","10","11","00","江苏省","南通市","海安县","江苏梦月纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-10-11","0.213","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","10","11","00","江苏省","南通市","海安县","江苏梦月纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他","","","","化学需氧量","2021-10-11","21","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","10","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏名思达纺织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-10-28","1.50","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","10","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏名思达纺织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他","","","","化学需氧量","2021-10-28","60","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","10","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏名思达纺织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","pH值","2021-10-28","6.95","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","江苏双双布业有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总磷（以P计）","2021-06-17","0.07","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","江苏双双布业有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","色度","2021-06-17","16","倍","80","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","江苏双双布业有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-17","1.05","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","江苏双双布业有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-06-17","45","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","江苏双双布业有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-06-17","3.03","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","江苏双双布业有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-02","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-09-30","68","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","江苏双双布业有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-02","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-09-30","0.556","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","江苏双双布业有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-02","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","pH值","2021-09-30","7.27","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总汞","2021-06-28","0.00076","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准","","","","总余氯","2021-06-28","2.13","mg/L","8","2","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","总磷（以P计）","2021-06-28","3.92","mg/L","8","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准","","","","化学需氧量","2021-06-28","245","mg/L","250","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总镍","2021-06-28","0.02","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式","","","","pH值","2021-06-28","7.3","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准","","","","悬浮物","2021-06-28","17","mg/L","60","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","六价铬","2021-06-28","<0.004","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-28","3.18","mg/L","45","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准","","","","石油类","2021-06-28","<0.06","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","硫酸盐（以SO42-计）","2021-06-28","29.8","mg/L","600","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总铅","2021-06-28","<0.001","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","氟化物","2021-06-28","0.226","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准","","","","五日生化需氧量","2021-06-28","78.4","mg/L","100","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总砷","2021-06-28","0.0044","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总镉","2021-06-28","<0.0001","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级","","","","总氮（以N计）","2021-06-28","9.31","mg/L","70","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准","","","","粪大肠菌群数","2021-06-28","<20","MPN/L","5000","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总铬","2021-06-28","<0.03","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏天楹等离子体科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境,土壤环境","2021-12-09","废水采样口(DW001)","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式","","","","氰化物（总氰化合物）","2021-06-28","<0.004","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏新世嘉家纺高新科技股份有限公司","工业企业","1751|化纤织造加工","水环境","2021-06-24","工业废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,采矿、选矿、选煤工业,二级标准","","","","悬浮物","2021-06-04","9","mg/L","100","","是","否",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏新世嘉家纺高新科技股份有限公司","工业企业","1751|化纤织造加工","水环境","2021-06-24","工业废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","总氮（以N计）","2021-06-04","1.63","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏新世嘉家纺高新科技股份有限公司","工业企业","1751|化纤织造加工","水环境","2021-06-24","工业废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-06-04","52","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏新世嘉家纺高新科技股份有限公司","工业企业","1751|化纤织造加工","水环境","2021-06-24","工业废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","pH值","2021-06-04","8.09","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏新世嘉家纺高新科技股份有限公司","工业企业","1751|化纤织造加工","水环境","2021-06-24","工业废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","总磷（以P计）","2021-06-04","0.05","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","06","04","00","江苏省","南通市","海安县","江苏新世嘉家纺高新科技股份有限公司","工业企业","1751|化纤织造加工","水环境","2021-06-24","工业废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,医药原料药、染料、石油化工工业,二级标准","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-04","0.517","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","11","01","00","江苏省","南通市","海安县","江苏新世嘉家纺高新科技股份有限公司","工业企业","1751|化纤织造加工","水环境","2021-12-17","工业废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","总氮（以N计）","2021-11-01","0.76","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","11","01","00","江苏省","南通市","海安县","江苏新世嘉家纺高新科技股份有限公司","工业企业","1751|化纤织造加工","水环境","2021-12-17","工业废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","pH值","2021-11-01","7.5","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","11","01","00","江苏省","南通市","海安县","江苏新世嘉家纺高新科技股份有限公司","工业企业","1751|化纤织造加工","水环境","2021-12-17","工业废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","总磷（以P计）","2021-11-01","0.23","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","11","01","00","江苏省","南通市","海安县","江苏新世嘉家纺高新科技股份有限公司","工业企业","1751|化纤织造加工","水环境","2021-12-17","工业废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,采矿、选矿、选煤工业,二级标准","","","","悬浮物","2021-11-01","15","mg/L","100","","是","否",""]
["2021","11","01","00","江苏省","南通市","海安县","江苏新世嘉家纺高新科技股份有限公司","工业企业","1751|化纤织造加工","水环境","2021-12-17","工业废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,医药原料药、染料、石油化工工业,二级标准","","","","氨氮（NH3-N）","2021-11-01","0.314","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","11","01","00","江苏省","南通市","海安县","江苏新世嘉家纺高新科技股份有限公司","工业企业","1751|化纤织造加工","水环境","2021-12-17","工业废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-11-01","61","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","江苏越承纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","色度","2021-06-16","16","倍","80","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","江苏越承纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,适用于园区","","","","化学需氧量","2021-06-16","74","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","江苏越承纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-06-16","11.4","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","江苏越承纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-16","8.18","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","06","16","00","江苏省","南通市","海安县","江苏越承纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","总磷（以P计）","2021-06-16","0.07","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","09","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏越承纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-02","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,适用于园区","","","","化学需氧量","2021-09-28","67","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","09","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏越承纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-02","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","pH值","2021-09-28","7.37","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","09","28","00","江苏省","南通市","海安县","江苏越承纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-02","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-09-28","11.2","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","10","09","00","江苏省","南通市","海安县","江苏晟宏生态纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","pH值","2021-10-09","8.39","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","10","09","00","江苏省","南通市","海安县","江苏晟宏生态纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他","","","","化学需氧量","2021-10-09","34","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","10","09","00","江苏省","南通市","海安县","江苏晟宏生态纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-10-09","1.53","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","04","30","00","江苏省","南通市","海安县","角斜生活水处理厂","工业企业","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用","","","24","化学需氧量","2021-04-30","18","mg/L","50","","是","否",""]
["2021","04","30","00","江苏省","南通市","海安县","角斜生活水处理厂","工业企业","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,2005年12月31日前建设","","","24","总磷（以P计）","2021-04-30","0.11","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","04","30","00","江苏省","南通市","海安县","角斜生活水处理厂","工业企业","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","B标准","","","24","氨氮（NH3-N）","2021-04-30","0.55","mg/L","5","","是","否",""]
["2021","04","30","00","江苏省","南通市","海安县","角斜生活水处理厂","工业企业","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-22","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用","","","24","总氮（以N计）","2021-04-30","6.53","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","11","17","00","江苏省","南通市","海安县","角斜生活水处理厂","工业企业","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-09","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用","","","","化学需氧量","2021-11-17","18","mg/L","50","","是","否",""]
["2021","11","17","00","江苏省","南通市","海安县","角斜生活水处理厂","工业企业","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-09","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","B标准","","","","氨氮（NH3-N）","2021-11-17","0.485","mg/L","5","","是","否",""]
["2021","11","17","00","江苏省","南通市","海安县","角斜生活水处理厂","工业企业","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-09","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用","","","","总氮（以N计）","2021-11-17","12.7","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","11","17","00","江苏省","南通市","海安县","角斜生活水处理厂","工业企业","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-09","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,2005年12月31日前建设","","","","总磷（以P计）","2021-11-17","0.11","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","化学需氧量","2021-06-17","23","mg/L","50","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","色度","2021-06-17","4","倍","30","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","石油类","2021-06-17","<0.06","mg/L","","1","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","阴离子表面活性剂","2021-06-17","<0.05","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","五日生化需氧量","2021-06-17","8.4","mg/L","10","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","悬浮物","2021-06-17","8","mg/L","10","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设","","","","总磷（以P计）","2021-06-17","0.13","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","pH值","2021-06-17","7.5","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）","","","","硫化物","2021-06-17","<0.005","mg/L","1","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-17","2.23","mg/L","5","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","粪大肠菌群数","2021-06-17","87","个/L","1000","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","动植物油","2021-06-17","<0.06","mg/L","1","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）","","","","苯胺类","2021-06-17","<0.03","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通常安水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","","","","总氮（以N计）","2021-06-17","2.82","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通都邦丝绸炼染有限公司","工业企业","174|丝绢纺织及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","色度","2021-06-17","8","倍","80","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通都邦丝绸炼染有限公司","工业企业","174|丝绢纺织及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","总磷（以P计）","2021-06-17","0.08","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通都邦丝绸炼染有限公司","工业企业","174|丝绢纺织及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-06-17","5.34","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通都邦丝绸炼染有限公司","工业企业","174|丝绢纺织及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,蜡染行业直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-17","0.32","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通都邦丝绸炼染有限公司","工业企业","174|丝绢纺织及印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他","","","","化学需氧量","2021-06-17","74","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","09","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通都邦丝绸炼染有限公司","工业企业","174|丝绢纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","总磷（以P计）","2021-09-27","0.16","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","09","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通都邦丝绸炼染有限公司","工业企业","174|丝绢纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-09-27","8.62","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","09","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通都邦丝绸炼染有限公司","工业企业","174|丝绢纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他","","","","化学需氧量","2021-09-27","64","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","09","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通都邦丝绸炼染有限公司","工业企业","174|丝绢纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,蜡染行业直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-09-27","1.24","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","09","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通都邦丝绸炼染有限公司","工业企业","174|丝绢纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","色度","2021-09-27","20","倍","80","","是","否",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","南通海林染整有限公司","工业企业","17|纺织业","水环境","2021-06-17","工业废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","悬浮物","2021-05-25","32","mg/L","100","","是","否",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","南通海林染整有限公司","工业企业","17|纺织业","水环境","2021-06-17","工业废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","色度","2021-05-25","16","倍","80","","是","否",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","南通海林染整有限公司","工业企业","17|纺织业","水环境","2021-06-17","工业废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他","","","","化学需氧量","2021-05-25","124","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","南通海林染整有限公司","工业企业","17|纺织业","水环境","2021-06-17","工业废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","总磷（以P计）","2021-05-25","0.38","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","南通海林染整有限公司","工业企业","17|纺织业","水环境","2021-06-17","工业废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","pH值","2021-05-25","8.54","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","南通海林染整有限公司","工业企业","17|纺织业","水环境","2021-06-17","工业废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-05-25","5.30","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","05","25","00","江苏省","南通市","海安县","南通海林染整有限公司","工业企业","17|纺织业","水环境","2021-06-17","工业废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-05-25","1.23","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","07","13","00","江苏省","南通市","海安县","南通海林染整有限公司","工业企业","17|纺织业","水环境","2021-12-21","工业废水总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","pH值","2021-07-13","7.71","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","04","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通恒隆铝业有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-06-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-04-28","122","mg/L","350","","是","否",""]
["2021","04","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通恒隆铝业有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-06-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","总氮（以N计）","2021-04-28","16.8","mg/L","70","","是","否",""]
["2021","04","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通恒隆铝业有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-06-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","pH值","2021-04-28","6.37","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","04","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通恒隆铝业有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-06-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总镍","2021-04-28","0.07","mg/L","1","","是","否",""]
["2021","11","11","00","江苏省","南通市","海安县","南通恒隆铝业有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准","","","","石油类","2021-11-11","0.11","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","11","11","00","江苏省","南通市","海安县","南通恒隆铝业有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","pH值","2021-11-11","7.8","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","11","11","00","江苏省","南通市","海安县","南通恒隆铝业有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","悬浮物","2021-11-11","15","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","11","11","00","江苏省","南通市","海安县","南通恒隆铝业有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-11-11","54","mg/L","350","","是","否",""]
["2021","11","11","00","江苏省","南通市","海安县","南通恒隆铝业有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-17","排放池(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","总磷（以P计）","2021-11-11","0.02","mg/L","8","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","南通虹宇服饰有限公司","工业企业","183|服饰制造","水环境","2021-06-17","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他","","","","化学需氧量","2021-01-12","164","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","10","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通虹宇服饰有限公司","工业企业","183|服饰制造","水环境","2021-12-02","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用","","","","pH值","2021-10-08","7.55","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","10","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通虹宇服饰有限公司","工业企业","183|服饰制造","水环境","2021-12-02","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-10-08","1.44","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","10","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通虹宇服饰有限公司","工业企业","183|服饰制造","水环境","2021-12-02","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他","","","","化学需氧量","2021-10-08","135","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-06-21","废水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级","","","","总氮（以N计）","2021-06-01","6.24","mg/L","70","","是","否",""]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-06-21","废水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-2010)","新建企业,C等级","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-01","0.895","mg/L","45","","是","否",""]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-06-21","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,采矿、选矿、选煤工业,二级标准","","","","悬浮物","2021-06-01","9","mg/L","400","","是","否",""]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-06-21","废水排口(DW001)","国家标准","城市污水再生利用 城市杂用水城市污水再生利用 城市杂用水(GB/T18920-2002)","表1 城市杂用水水质标准,冲厕","","","","阴离子表面活性剂（LAS）","2021-06-01","4.72","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-06-21","废水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","总磷（以P计）","2021-06-01","0.06","mg/L","8","","是","否",""]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-06-21","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","pH值","2021-06-01","7.58","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","06","01","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-06-21","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-06-01","32","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-12-17","废水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","总磷（以P计）","2021-10-26","0.03","mg/L","8","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-12-17","废水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级","","","","总氮（以N计）","2021-10-26","1.61","mg/L","70","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-12-17","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-10-26","69","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-12-17","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","pH值","2021-10-26","6.9","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-12-17","废水排口(DW001)","国家标准","城市污水再生利用 城市杂用水城市污水再生利用 城市杂用水(GB/T18920-2002)","表1 城市杂用水水质标准,冲厕","","","","阴离子表面活性剂（LAS）","2021-10-26","<0.05","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-12-17","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,采矿、选矿、选煤工业,二级标准","","","","悬浮物","2021-10-26","7","mg/L","400","","是","否",""]
["2021","10","26","00","江苏省","南通市","海安县","南通宏申化工有限公司","工业企业","2662|专项化学用品制造","水环境","2021-12-17","废水排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-2010)","新建企业,C等级","","","","氨氮（NH3-N）","2021-10-26","0.283","mg/L","45","","是","否",""]
["2021","06","29","00","江苏省","南通市","海安县","南通金寨五金有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境","2021-12-13","总排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","总锌","2021-06-29","1.58","mg/L","5","","是","否",""]
["2021","06","29","00","江苏省","南通市","海安县","南通金寨五金有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境","2021-12-13","总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","pH值","2021-06-29","7.43","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通乐达纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-13","接管污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,适用于园区","","","","化学需氧量","2021-06-28","57","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通乐达纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-13","接管污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-28","2.41","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通乐达纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-13","接管污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","总磷（以P计）","2021-06-28","0.08","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通乐达纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-13","接管污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-06-28","3.94","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","06","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通乐达纺织科技有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-13","接管污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用","","","","色度","2021-06-28","16","倍","80","","是","否",""]
["2021","11","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通普菲特涂装有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","总磷（以P计）","2021-11-08","23.2","mg/L","8","","是","是","1.90"]
["2021","11","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通普菲特涂装有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准","","","","化学需氧量","2021-11-08","399","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","11","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通普菲特涂装有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,三级标准","","","","悬浮物","2021-11-08","20","mg/L","400","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级","","","","总氮（以N计）","2021-06-18","3.76","mg/L","70","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准","","","","悬浮物","2021-06-18","16","mg/L","400","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","pH值","2021-06-18","7.9","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-18","0.456","mg/L","45","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-06-18","45","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","地方标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","表4第二类污染物最高允许排放浓度,三级标准","","","","动植物油","2021-06-18","<0.06","mg/L","100","","是","否",""]
["2021","06","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通市康桥油脂有限公司","工业企业","2614|有机化学原料制造","水环境","2021-07-12","废水总排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","总磷（以P计）","2021-06-18","0.23","mg/L","8","","是","否",""]
["2021","01","15","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-06-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","总磷（以P计）","2021-01-15","0.12","mg/L","8","","是","否",""]
["2021","01","15","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-06-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","总氮（以N计）","2021-01-15","66.9","mg/L","70","","是","否",""]
["2021","01","15","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-06-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,医药原料药、染料、石油化工工业,一级标准","","","","氨氮（NH3-N）","2021-01-15","17","mg/L","45","","是","否",""]
["2021","01","15","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-06-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-01-15","372","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","01","15","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-06-17","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,一级标准","","","","悬浮物","2021-01-15","55","mg/L","400","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-06-08","266","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","总磷（以P计）","2021-06-08","0.28","mg/L","8","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,医药原料药、染料、石油化工工业,一级标准","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-08","7.06","mg/L","45","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,一级标准","","","","悬浮物","2021-06-08","27","mg/L","400","","是","否",""]
["2021","06","08","00","江苏省","南通市","海安县","南通市通润汽车零部件有限公司","工业企业","3431|轻小型起重设备制造","水环境","2021-07-12","排放池(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","总氮（以N计）","2021-06-08","9.47","mg/L","70","","是","否",""]
["2021","05","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通舒华洁纺织印染有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","悬浮物","2021-05-18","22","mg/L","100","","是","否",""]
["2021","05","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通舒华洁纺织印染有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-05-18","4.24","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","05","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通舒华洁纺织印染有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总磷（以P计）","2021-05-18","0.23","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","05","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通舒华洁纺织印染有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","色度","2021-05-18","16","倍","80","","是","否",""]
["2021","05","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通舒华洁纺织印染有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-05-18","2.31","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","05","18","00","江苏省","南通市","海安县","南通舒华洁纺织印染有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-05-18","145","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","09","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通舒华洁纺织印染有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-09-28","0.82","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","09","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通舒华洁纺织印染有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-09-28","3.17","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","09","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通舒华洁纺织印染有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总磷（以P计）","2021-09-28","0.16","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","09","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通舒华洁纺织印染有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","色度","2021-09-28","20","倍","80","","是","否",""]
["2021","09","28","00","江苏省","南通市","海安县","南通舒华洁纺织印染有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-09-28","91","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","05","07","00","江苏省","南通市","海安县","南通仙乐色织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-05-07","3.02","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","05","07","00","江苏省","南通市","海安县","南通仙乐色织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-05-07","94","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","05","07","00","江苏省","南通市","海安县","南通仙乐色织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","总氮（以N计）","2021-05-07","3.22","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","05","07","00","江苏省","南通市","海安县","南通仙乐色织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","色度","2021-05-07","80","倍","80","","是","否",""]
["2021","05","07","00","江苏省","南通市","海安县","南通仙乐色织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总磷（以P计）","2021-05-07","1.37","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","09","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通仙乐色织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","总氮（以N计）","2021-09-27","17.5","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","09","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通仙乐色织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","色度","2021-09-27","20","倍","80","","是","否",""]
["2021","09","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通仙乐色织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总磷（以P计）","2021-09-27","1.56","mg/L","1.5","","是","是","0.04"]
["2021","09","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通仙乐色织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-09-27","68","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","09","27","00","江苏省","南通市","海安县","南通仙乐色织有限公司","工业企业","171|棉纺织及印染精加工","水环境","2021-12-21","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-09-27","3.13","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","01","04","00","江苏省","南通市","海安县","南通裕弘服装有限有限公司","工业企业","1752|化纤织物染整精加工","水环境","2021-06-17","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","色度","2021-01-04","50","倍","50","","是","否",""]
["2021","01","04","00","江苏省","南通市","海安县","南通裕弘服装有限有限公司","工业企业","1752|化纤织物染整精加工","水环境","2021-06-17","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-01-04","1.08","mg/L","10","","是","否",""]
["2021","01","04","00","江苏省","南通市","海安县","南通裕弘服装有限有限公司","工业企业","1752|化纤织物染整精加工","水环境","2021-06-17","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-01-04","38","mg/L","80","","是","否",""]
["2021","01","04","00","江苏省","南通市","海安县","南通裕弘服装有限有限公司","工业企业","1752|化纤织物染整精加工","水环境","2021-06-17","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","悬浮物","2021-01-04","18","mg/L","50","","是","否",""]
["2021","01","04","00","江苏省","南通市","海安县","南通裕弘服装有限有限公司","工业企业","1752|化纤织物染整精加工","水环境","2021-06-17","总排口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","硫化物","2021-01-04","0.037","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通鑫唐纺织印染有限公司","工业企业","1713|棉印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总磷（以P计）","2021-06-17","0.09","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通鑫唐纺织印染有限公司","工业企业","1713|棉印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","色度","2021-06-17","16","倍","80","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通鑫唐纺织印染有限公司","工业企业","1713|棉印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-06-17","2.59","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通鑫唐纺织印染有限公司","工业企业","1713|棉印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他","","","","化学需氧量","2021-06-17","84","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","06","17","00","江苏省","南通市","海安县","南通鑫唐纺织印染有限公司","工业企业","1713|棉印染精加工","水环境","2021-06-25","污水排放口(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-17","1.18","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","桑达化工（南通）有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境,大气环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准","","","","化学需氧量","2021-06-15","30","mg/L","500","","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","桑达化工（南通）有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境,大气环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,医药原料药、染料、石油化工工业,二级标准","","","","氨氮（NH3-N）","2021-06-15","2.88","mg/L","25","","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","桑达化工（南通）有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境,大气环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准","","","","pH值","2021-06-15","7.6","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","桑达化工（南通）有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境,大气环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级","","","","总氮（以N计）","2021-06-15","3.66","mg/L","70","","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","桑达化工（南通）有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境,大气环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,三级标准","","","","悬浮物","2021-06-15","22","mg/L","400","","是","否",""]
["2021","06","15","00","江苏省","南通市","海安县","桑达化工（南通）有限公司","工业企业","2661|化学试剂和助剂制造","水环境,大气环境","2021-07-12","工业废水总排口(DW001)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","","","","总磷（以P计）","2021-06-15","1.38","mg/L","8","","是","否",""]
["2021","03","28","00","江苏省","南通市","海安县","上海电气南通国海水处理有限公司","工业企业","462|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","B标准","","","","氨氮（NH3-N）","2021-03-28","0.25","mg/L","5","","是","否",""]
["2021","03","28","00","江苏省","南通市","海安县","上海电气南通国海水处理有限公司","工业企业","462|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,2005年12月31日前建设","","","","总磷（以P计）","2021-03-28","0.5","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","03","28","00","江苏省","南通市","海安县","上海电气南通国海水处理有限公司","工业企业","462|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用","","","","总氮（以N计）","2021-03-28","1.66","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","03","28","00","江苏省","南通市","海安县","上海电气南通国海水处理有限公司","工业企业","462|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","污水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","","","","化学需氧量","2021-03-28","11","mg/L","50","","是","否",""]
["2021","05","08","00","江苏省","南通市","海安县","信德汽车内饰材料江苏有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-17","外排池(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-05-08","2.34","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","05","08","00","江苏省","南通市","海安县","信德汽车内饰材料江苏有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-17","外排池(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","色度","2021-05-08","8","倍","80","","是","否",""]
["2021","05","08","00","江苏省","南通市","海安县","信德汽车内饰材料江苏有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-17","外排池(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-05-08","72","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","05","08","00","江苏省","南通市","海安县","信德汽车内饰材料江苏有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-17","外排池(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总氮（以N计）","2021-05-08","2.56","mg/L","30","","是","否",""]
["2021","05","08","00","江苏省","南通市","海安县","信德汽车内饰材料江苏有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-06-17","外排池(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","总磷（以P计）","2021-05-08","0.11","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2021","10","11","00","江苏省","南通市","海安县","信德汽车内饰材料江苏有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","外排池(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放","","","","氨氮（NH3-N）","2021-10-11","1.02","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","10","11","00","江苏省","南通市","海安县","信德汽车内饰材料江苏有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","外排池(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用","","","","pH值","2021-10-11","7.23","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","10","11","00","江苏省","南通市","海安县","信德汽车内饰材料江苏有限公司","工业企业","175|化纤织造及印染精加工","水环境","2021-12-01","外排池(DW001)","国家标准","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放","","","","化学需氧量","2021-10-11","149","mg/L","200","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","总口","地方标准","化工行业水污染物间接排放标准(DB41/1135-2016)","表1 常规水污染物间接排放限值","","","","总磷（以P计）","2021-01-12","0.06","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","总口","地方标准","化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006)","表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,其他排污单位","","","","硫化物","2021-01-12","0.033","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","总口","地方标准","化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006)","表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,其他排污单位","","","","总氰化物","2021-01-12","0","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","总口","地方标准","化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006)","表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级","","","","pH值","2021-01-12","7.95","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","总口","地方标准","化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006)","表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,其他排污单位","","","","挥发酚","2021-01-12","0.24","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","总口","地方标准","化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006)","表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级","","","","五日化学需氧量","2021-01-12","7.6","mg/L","20","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","总口","地方标准","化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006)","表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级","","","","氟化物","2021-01-12","0.60","mg/L","10","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","总口","地方标准","化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006)","表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,有机化工原料","","","","氨氮（NH3-N）","2021-01-12","1.68","mg/L","15","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","总口","地方标准","化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006)","表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,无机化工原料","","","","化学需氧量","2021-01-12","41","mg/L","80","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","总口","地方标准","化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006)","表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,其他排污单位","","","","悬浮物","2021-01-12","9","mg/L","70","","是","否",""]
["2021","01","12","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-06-17","总口","地方标准","化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006)","表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级","","","","色度","2021-01-12","16","倍","50","","是","否",""]
["2021","09","26","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-02","总口","地方标准","化工行业水污染物间接排放标准(DB41/1135-2016)","表1 常规水污染物间接排放限值","","","","总磷（以P计）","2021-09-26","0.20","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2021","09","26","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-02","总口","地方标准","化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006)","表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级","","","","pH值","2021-09-26","7.41","无量纲","9","6","是","否",""]
["2021","09","26","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-02","总口","地方标准","化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006)","表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,无机化工原料","","","","化学需氧量","2021-09-26","42","mg/L","80","","是","否",""]
["2021","09","26","00","江苏省","南通市","海安县","鹰泰水务海安有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","2021-12-02","总口","地方标准","化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006)","表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,有机化工原料","","","","氨氮（NH3-N）","2021-09-26","15","mg/L","15","","是","否",""]