{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["无组织"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"无组织","index":0,"n_rows":27,"n_cols":28,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,27]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监督性监测无组织数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","监测时","省","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","报送日期","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","无组织风向","无组织风速(m/s)","无组织温度(℃)","无组织压力(kPa)","监测项目","项目监测日期","监测结果","取值单位","排放上限","排放下限","是否超标","超标倍数"]
["2021","11","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安普豪生物能源有限公司","工业企业","4417|生物质能发电","大气环境","2021-12-01","下风向1#","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建","西北","1.2","10.3","102.4","臭气浓度","2021-11-12","18","无量纲","20","","否",""]
["2021","11","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安普豪生物能源有限公司","工业企业","4417|生物质能发电","大气环境","2021-12-01","下风向2#","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建","西北","1.2","10.3","102.4","臭气浓度","2021-11-12","19","无量纲","20","","否",""]
["2021","11","12","00","江苏省","南通市","海安县","海安普豪生物能源有限公司","工业企业","4417|生物质能发电","大气环境","2021-12-01","下风向3#","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建","西北","1.2","10.3","102.4","臭气浓度","2021-11-12","19","无量纲","20","","否",""]
["2021","05","13","00","江苏省","南通市","海安县","海安市华达铝型材有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-06-18","厂界下风向 G3","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用","东","2.7","10.5","102.1","硫酸雾","2021-05-13","<0.005","mg/m3","1.2","","否",""]
["2021","05","13","00","江苏省","南通市","海安县","海安市华达铝型材有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-06-18","厂界下风向 G2","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用","东","2.7","10.5","102.1","硫酸雾","2021-05-13","<0.005","mg/m3","1.2","","否",""]
["2021","05","13","00","江苏省","南通市","海安县","海安市华达铝型材有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-06-18","厂界下风向 G1","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用","东","2.7","10.5","102.1","硫酸雾","2021-05-13","<0.005","mg/m3","1.2","","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","海安市华达铝型材有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-09","厂界下风向 G2","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用","北","2.5","26.3","","硫酸雾","2021-09-30","0.007","mg/m3","1.2","","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","海安市华达铝型材有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-09","厂界下风向 G3","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用","北","2.6","26.3","","硫酸雾","2021-09-30","0.006","mg/m3","1.2","","否",""]
["2021","09","30","00","江苏省","南通市","海安县","海安市华达铝型材有限公司","工业企业","3252|铝压延加工","水环境","2021-12-09","厂界下风向 G1","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用","北","2.6","26.2","","硫酸雾","2021-09-30","0.006","mg/m3","1.2","","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","下风向G2","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建","东","2.6","31.3","1005","臭气浓度","2021-06-25","<10","无量纲","20","","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","上风向G1","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建","东","2.6","31.3","1005","臭气浓度","2021-06-25","<10","无量纲","20","","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","下风向G4","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建","东","2.6","31.3","1005","臭气浓度","2021-06-25","<10","无量纲","20","","否",""]
["2021","06","25","00","江苏省","南通市","海安县","海安天楹环保能源有限公司","工业企业","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境","2021-07-16","下风向G3","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建","东","2.6","31.3","1005","臭气浓度","2021-06-25","<10","无量纲","20","","否",""]
["2021","05","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安县东方特种建材有限公司","工业企业","3011|水泥制造","水环境","2021-06-18","下风向G3","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表3）大气污染物无组织排放限值","南","2.4","23","100.8","颗粒物","2021-05-19","0.134","mg/m3","0.5","","否",""]
["2021","05","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安县东方特种建材有限公司","工业企业","3011|水泥制造","水环境","2021-06-18","下风向G2","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表3）大气污染物无组织排放限值","南","2.4","23","100.8","颗粒物","2021-05-19","0.150","mg/m3","0.5","","否",""]
["2021","05","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安县东方特种建材有限公司","工业企业","3011|水泥制造","水环境","2021-06-18","下风向G4","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表3）大气污染物无组织排放限值","南","2.4","23","100.8","颗粒物","2021-05-19","0.167","mg/m3","0.5","","否",""]
["2021","05","19","00","江苏省","南通市","海安县","海安县东方特种建材有限公司","工业企业","3011|水泥制造","水环境","2021-06-18","上风向G1","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表3）大气污染物无组织排放限值","南","2.4","23","100.8","颗粒物","2021-05-19","0.083","mg/m3","0.5","","否",""]
["2021","11","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安县东方特种建材有限公司","工业企业","3011|水泥制造","水环境","2021-12-21","上风向G1","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表3）大气污染物无组织排放限值","西","2.7","15.2","102","颗粒物","2021-11-11","0.140","mg/m3","0.5","","否",""]
["2021","11","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安县东方特种建材有限公司","工业企业","3011|水泥制造","水环境","2021-12-21","下风向G4","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表3）大气污染物无组织排放限值","西","2.7","15.8","101.9","颗粒物","2021-11-11","0.228","mg/m3","0.5","","否",""]
["2021","11","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安县东方特种建材有限公司","工业企业","3011|水泥制造","水环境","2021-12-21","下风向G3","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表3）大气污染物无组织排放限值","西","2.6","16","101.8","颗粒物","2021-11-11","0.281","mg/m3","0.5","","否",""]
["2021","11","11","00","江苏省","南通市","海安县","海安县东方特种建材有限公司","工业企业","3011|水泥制造","水环境","2021-12-21","下风向G2","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表3）大气污染物无组织排放限值","西","2.5","15.4","101.9","颗粒物","2021-11-11","0.298","mg/m3","0.5","","否",""]
["2021","06","21","00","江苏省","南通市","海安县","上海电气南通国海环保科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境","2021-07-12","厂界下风向G4","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,无组织排放监控浓度限值,通用","北","2.7","32.1","100.3","氟化氢","2021-06-21","<0.08","mg/m3","0.25","","否",""]
["2021","06","21","00","江苏省","南通市","海安县","上海电气南通国海环保科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境","2021-07-12","厂界下风向G2","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,无组织排放监控浓度限值,通用","北","2.7","32.1","100.3","氟化氢","2021-06-21","<0.08","mg/m3","0.25","","否",""]
["2021","06","21","00","江苏省","南通市","海安县","上海电气南通国海环保科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境","2021-07-12","厂界下风向G3","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,无组织排放监控浓度限值,通用","北","2.7","32.1","100.3","氟化氢","2021-06-21","<0.08","mg/m3","0.25","","否",""]
["2021","06","21","00","江苏省","南通市","海安县","上海电气南通国海环保科技有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","水环境","2021-07-12","厂界上风向G1","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表1）现有污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日1前）,无组织排放监控浓度限值,通用","北","2.7","32.1","100.3","氟化氢","2021-06-21","<0.08","mg/m3","0.25","","否",""]